Entwässerungsroste / Stahl / SitaDrain Kastenrinne

241555

LV-Langtext: SitaDrain® Kastenrinne mit Gitterrost, Rinne aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite 9 mm x 64 mm. Abmessung 150  x 1000 mm, Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne, mit Gitterrost
Material: Stahl verzinkt
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 50 mm
Design: Gitterrost
Artikelnummer: 241555
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH