Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Profilrahmen

25404034

LV-Langtext: SitaDrain® Profilrahmen mit Gitterrost, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 425 mm x 450 mm, Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und dreiseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Profilrahmen, mit Gitterrost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 450 mm x 425 mm
Höhe: 23 mm
Design: Gitterrost
Artikelnummer: 25404034
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH